Ausführungspläne sowie Leistungsverzeichnisse lesen und auf die Baustelle übertragen

Umsetzung des Ausführungsplanes gemäß der Vorgaben (Gefälle und Winkel)

Einmessen der Baustelle, Erstellen eines Schnurgerüstes

Bauen mit Betonfertigteilen

Kantensteine 6/20/100cm höhen und fluchtgerecht versetzen

Betonpalisaden einbauen

Herstellen von befestigten Flächen

Fläche einmessen

Betonplatten 40/40/5 cm verlegen

Betonsteinpflaster 20/10/6 cm verlegen

Natursteinpflaster im Reihenverband setzen

Richtzeit 120 min